붙임		주요 점검 착안사항

구분	확인사항
구조물 상태 점검	구조부재의 처짐, 좌굴 또는 단면손실 등 변형이 있는 지
	구조부재의 접합부 볼트 풀림, 누락, 탈락, 용접불량이 있는 지
	기타 구조적 취약 여부 등
관리상태	구조물 위 눈 및 얼음 등 제거 상태
	눈이 쌓이지 않도록 유도(경사 및 주변 환경 점검)
	정기적인 점검 여부